OBRAZAC 1



**Naručilac, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 0204 -3069/3

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 38

Budva, 29.12.2020. god.

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

**VANREDNE I HITNE SANACIJE OBALE U SVIM PRIMORSKIM OPŠTINAMA,**

PO PARTIJAMA:

 **Partija 1: konkretno definisani poslovi u svim primorskim opštinama,**

**Partija 2: planirani radovi u svim primorskim opštinama**

Predmet nabavke se nabavlja: Po partijama

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

[1. POZIV ZA NADMETANJE ....3](file:///C%3A/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578270)

[2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE 7](file:///C%3A/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578271)

[4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA 20](file:///C%3A/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578272)

[5. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE 21](file:///C%3A/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578273)

[6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI 21](file:///C%3A/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578274)

[7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE 25](file:///C%3A/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578275)

[8. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 26](file:///C%3A/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578276)

[9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 27](file:///C%3A/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578277)

1. **POZIV ZA NADMETANJE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore | Lica za davanje informacija: - Mirjana Radičević, službenica za javne nabavke, - Rajko Radulović, dip.ing.građ. |
| Adresa: Popa Jola Zeca bb | Poštanski broj:85310 |
| Sjedište: Budva | PIB (Matični broj): 02116146  |
| Telefon: 033 452 709 | Faks: 033 452 685 |
| E-mail adresa: mirjana.radicevic@morskodobro.com | Internet stranica (web): www.morskodobro.com |

**II Vrsta postupka**

- otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke** Radovi
2. **Naziv i opis predmeta javne nabavke:**

**Vanredne i hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama,** po partijama:

**Partija 1: konkretno definisani poslovi u svim primorskim opštinama,**

**Partija 2: planirani radovi u svim primorskim opštinama**

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45000000-7 Gradevinski radovi

**IV Način nabavke:**

Nabavka se vrši: po partijama

**VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[[1]](#footnote-1)**

**Procijenjena vrijednost predmeta nabavke** **po partijama je:**

Partija 1: konkretno definisani poslovi u svim primorskim opštinama, procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a: **65.000,00 €**

Partija 2: planirani radovi u svim primorskim opštinama, procijenjene vrijednosti bez uračunatog

PDV-a: **55.399,72 €**

 **UKUPNO: 120.399,72 €.**

 **VII Zajednička nabavka**

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka: Ne

**VIII Centralizovana nabavka**

Nabavka je centralizovana: Ne

**IX Jezik ponude**

Ponuda se sačinjava na:

-crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

**X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

**XI Posebni oblik nabavke**

**PONUDA SA VARIJANTAMA**

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama: Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

**REZERVISANA NABAVKA**

Ne

**XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje**

1. **Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

1. **Uslovi sposobnosti privrednog subjekta**

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

1) za obavljanje djelatnosti,

2) stručne i tehničke osposobljenosti.

**B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti**

Privredni subjekat treba da:

1) je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište;

2) posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

**Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti**

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

2) ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to:

2.1. Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20);

**B3. Stručna i tehnička sposobnost**

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

1. minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke:

Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

Pod istim ili sličnim radovima podrazumijeva se izvođenje građevinsko-zanatskih radova, koji zbirno obuhvataju zemljane, betonske, zidarske, armiračke i bravarske radove, a za koje je cijena izvođenja radova, iznosila minimalno: 30.000,00 eura bez uračunatog pdv-a.

1. minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;

-1 ovlašćeni inženjer građevinske struke.

Ovlašćeni inženjer treba da ispinjava uslove u skladu sa članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20)

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

1. potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;
2. dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencu za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, koji ima iskustvo i to minimum 3 reference na rukovođenju građenja istog ili sličnog poslova iz oblasti predmeta nabavke.

**Napomena:**

* Za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini vrednovanje će se vršiti za ponuđeni parametar Kvalitet iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke sposobnost

**C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke**

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

**D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke**

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

- je u postupku stečaja ili likvidacije;

- je zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije;

- ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

- je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

- je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

**XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

**odnos cijene i kvaliteta**

**XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda**

Podnošenje ponuda u pisanoj formi:

Ponude se mogu podnijeti:

-neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva

-preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, 85310 Budva, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 08:30 do 14:00 sati, izuzev u periodu od 11:30 do 12:00 sati, zaključno sa danom 28.01.2021. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 28.01.2021. godine u 10:30 sati, u prostorijama Naručioca na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva.

**XV Rok važenja ponude**

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

**XVI Garancija ponude**

**Za Partiju 1 i Partiju 2**

**Da**

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum;

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

**XVII Tajnost podataka**

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke ne

1. **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE**
* **PARTIJA 1:** **konkretno definisani poslovi u svim primorskim opštinama**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | Opis predmeta | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina |
| **OPŠTINA HERCEG NOVI:** |
| **HN-1/** | **Sanirati rupu/kavernu u kamenom obalnom zidu ispod bivše “vojne bolnice Meljine”:** |
| 1. | ZIDARSKI RADOVI | Zidanje postojećim kamenom d=20-30cm, kaverne/otvora u obalnom zidu, te završno fugovanje oštećene površine. Obračun po m2  | m2 | 4,0 |
| 2. | BETONSKI RADOVI | Popunjavanje šupljina iza zida pumpanim betonom MB 30. Obračun po m3  | m3 | 4,0 |
| **HN-2/** | **Sanacija oštećenog zida na lokaciji Savina, Herceg Novi:** |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI | Demontaža krila postojeće čelične kapije, sa odlaganjem u stranu ili predaje vlasniku. Obračun paušalno.  | pauš | 1 |
| 2. | RADOVI RUŠENJA | Rušenje oštećenog zida od betonskih blokova, sa pripadajućim horizontalnim i vertikalnim serklažom sa odvozom materijala na deponiju. Obračun po m3. (3,00x1,10x0,30)  | m3 | 1,0 |
| 3. | RADOVI RUŠENJA | Razbijanje podloge i iskop terena, uz upotrebu pikamera, za temelje novog zida i kontrafora. Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.(0,70\*0,7\*3,00+0,7\*0,5\*0,5)  | m3 | 1,65 |
| 4. | BETONSKI RADOVI | Betoniranje temelja zida i kontrafora betonom MB30, VDP8. Jedinična cijena obuhvata nabavku materijala, ugradnju betona, potrebnu oplatu i ruke. Obračun po m3 ugrađenog betona. (0,50\*0,70\*3,00+0,50\*0,70\*0,50)  | m3 | 1,25 |
| 5. | BETONSKI RADOVI | Betoniranje zida i kontrafora betonom MB30, VDP8. Pozicija obuhvata sav rad, oplatu, beton i ostali sitni materijal potreban za kompletiranje pozicije. Armatura je posebno obračunata. Obračun po m3 ugrađenog betona. (0,4\*0,2+0,20\*0,9)\*3,00+(0,50\*0,80\*1,60\*0,30)  | m3 | 1,0 |
| 6. | ARMIRAČKI RADOVI | Nabavka i ugradnja potrebne armature. Obračun po kg.  | kg | 250 |
| 7. | RAZNI RADOVI | Završni radovi, krpljenje betonom nakon skidanja oplate i sl. kao i uklanjanje materijala, šuta i čišćenje lokacije. Obračun paušalno.  | pauš | 1 |
| **HN-3/** | **Sanacija urušenih stepenica kod na lokaciji „kod tunela“, Hreceg Novi :** |
| 1. | RADOVI RUŠENJA | Uklanjanje postojećih ivičnjaka i trotoara na mjestu prolaska stepeništa. Ivice isjeći odgovarajućim mašinama za rezanje a štemanje postojeće betonske staze izvršiti pažljivo kako se ne bi oštetila površina šetališta mimo potrebne za uklapanje stepeništa. Obračun po m3 uklonjenog i odvezenog materijala. 0,40\*0,15\*1,20+1,50\*1,80\*0,40  | m3 | 1,15 |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI | Rasčišćavanje krupnog kamena na koti plaže u gabaritima planiranog stepeništa, sa sklanjanjem u stranu radi kasnijeg korišćenja za zidanje. Obračun po m3 (5\*2\*0,3)  | m3 | 3,50 |
| 3. | ZEMLJANI RADOVI | Ručni iskop terena radi izrade temeljne ploče stepeništa. Obračun po m3 (5,50x2,0x0,5)  | m3 | 5,50 |
| 4. | BETONSKI RADOVI | Šalovanje i betoniranje temeljne ploče d=40cm betonom MB 30. Obračun po m3 (5,40x2,0x0,4)  | m3 | 4,32 |
| 5. | ZIDARSKI RADOVI | Zidanje obodnih zidova stepeništa postojećim kamenom sa plaže, u betonu MB 30. Ukupna debljina zida iznosi 35cm od toga min. debljina betona d=20cm. Obračun po m2 ozidanog i fugovanog zida.(4,0+4,0+3,5)  | m2 | 11,50 |
| 6. | ZEMLJANI RADOVI | Nasipanje kamena i tampona, u unutrašnjem dijelu stepeništa sa nabijanjem u slojevima. Obračun po m3  | m3 | 10,0 |
| 7. | BETONSKI RADOVI | Betoniranje podesta dim. 1,50x2,0m i devet komada stepenika dim 20x30cm betonom MB 30. Obračun po m3  | m3 | 1,50 |
| 8. | BRAVARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja zaštitne metalne ograde, koja se radi od inox cijevi, u svemu kao postojeća u neposrednoj blizini na šetalištu, a sastoji se od stubova Ø50mm/150cm, a izmedju stubova popunjavaju se sa cijevima Ø32mm, dužina ograde cca 7,00 m a visina ograde 1.10 m. Stubovi se ankerišu u podlogu preko anker ploče dim. 10x10 cm sa anker vijcima. Obračun po m1.  | m1 | 7,00 |
| 9. | ARMIRAČKI RADOVI | Nabavka i ugradnja potrebne armature. Obračun po kg.  | kg | 200 |
| **OPŠTINA KOTOR:** |
| **KO-1/** | **Sanacija oštećenog kamenog potpornog zida u Dobrorti, k.p. 653/1 KO Dobrota** |
| 1. | RADOVI RUŠENJA | Demontaža (vađenje) postojećeg kamenog zida, njegovo čišćenje, i odlaganje u stranu, radi kasnijeg ponovnog zidanja(4,0x0,5)  | m2 | 2,0 |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI | Ručni iskop za temelj zida u vodi, dimenzija 0,6x0,6m, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju(0,6x0,6x4,0)  | m3 | 1,50 |
| 3. | BETONSKI RADOVI | Šalovanje, armiranje i betoniranje temelja u vodi, betonom MB 30.U cijenu ulazi postavljanje armature ±3RØ14 i uØ8/20cm. Obračun po m3 ugrađenog betona.(0,6x0,6x4,0)  | m3 | 1,50 |
| 4. | ZIDARSKI RADOVI | Ponovno zidanje zida postojećim kamenom d=25cm u betonu, sa završnim čišćenjem i fugovanjem spojnica. Obračun po m2(4,0x0,5)  | m2 | 2,0 |
| **KO-2/** | **Probijanje parapetnog zida i izgradnja stepeništa na dijelu k.p. 419 K.O. Muo I** |
| 1. | RADOVI RUŠENJA | Rušenje (probijenje) postojećeg betonskog zida d=30cm, u širini 1m, u postojećoj visini radi obezbjeđivanja ulaza na pontu. Obračun po m3(1,0x0,50x0,3)  | m3 | 0,15 |
| 2. | ZIDARSKI RADOVI | Obrada bočnih ivica srušenog dijela zida, malterisanjem čeonih strana. Obračun paušalno  | pauš | 1 |
| 3. | BETONSKI RADOVI | Šalovanje, armiranje i betoniranje (6 komada) stepenika dim 18/28cm u širini 1,0m radi obezbjeđivanja ulaza na pontu prema datoj skici. U cijenu ulazi postavljanje armature i ankera za povezivanje stepenika sa post. konstrukcijom puta i ponte. Obračun po m3.  | m3 | 1,00 |
| **KO-3/** | **Sanacija temelja ponte ispred konobe „Furešti“ u Stolivu na dijelu k.p. 732 K.O. Stoliv** |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI | Uklanjanje krupnijih komada kamena ispred temelja ponte, sa privremenim odlaganjem na pontu, radi kasnijeg vraćanja ispred novog temeljnog zida ponte. Obračun po m3 (0,5x0,8x10)  | m3 | 4,00 |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI | Podvodni iskop u moru, radi izrade novog oslonca obalnog zida. Obračun po m3 (0,5x0,5x10)  | m3 | 2,50 |
| 3. | BETONSKI RADOVI | Šalovanje, armiranje i betoniranje novog obalnog zida u vodi, sa popunjavanjem „kaverni“ u tijelu ponte pumpanim hidrotehničkim betonom MB 30. Obračun po m3  | m3 | 7,00 |
| 4. | ARMIRAČKI RADOVI | Nabavka i ugradnja potrbne armature. Obračun po kg.  | kg | 300 |
| **KO-4/** | **Sanacija rubnog dijela pristaništa u Risnu, ponovnim postavljanjem kamenih blokova** |
| 1. | ZIDARSKI RADOVI | Vađenje iz mora sa dubine cca 2,5m i ponovno postavljanje, jednog reda (5 komada), ivičnog kamena prosječno dimenzija 60/30/70cm u sloju betona, na staro mjesto. Obračun po kom  | kom | 5,00 |
| **KO-5/** | **Sanacija parapeta u Risnu, ponovnim zidanjem post. kamenih blokova** |
| **1.** | ZIDARSKI RADOVI | Demontaža i ponovno zidanje postojećim kamenim blokovima (5 komada) parapetnog zida uz magistralu, preko puta pošte u Risnu. Zid se predhodno demontira i zida u cementnom malteru i završno fuguje sa sve tri strane. Zid je prosječne visine 60cm i dužine cca 4m. Obračun po m1  | m1 | 4,00 |
| **KO-6/** | **Sanacija kamene staze na lokaciji „ispod bolnice“ u Škaljarima** |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI | Ručni iskop terena u dubini cca 20cm, na cijeloj površini staze, uzuzev na dijelu postijećeg pločnika, sa odvozom viška materijala na deponiju. Obračun po m3(80x2,0x0,2x80%)  | m3 | 25,00 |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI | Nabavka, dovoz i nasipanje tampon pijeska kao podloga ispod betonske ploče, sa planiranjem i nabijanjem. Obračun po m3 (80x2,0x0,05x80%)  | m3 | 7,00 |
| 3. | BETONSKI RADOVI | Šalovanje, armiranje i betoniranje ivične sokle d=15cm, na svim onim djelovima staze gdje je ista oštećena ili nedostaje. Obračun po m3(80x0,15x0.30x60%)  | m3 | 2,00 |
| 4. | BETONSKI RADOVI | Šalovanje, armiranje i betoniranje podne ploče d=10cm, na svim onim djelovima staze gdje je ista oštećena ili nedostaje. Obračun po m3(80x2,0x0.10x80%)  | m3 | 13,00 |
| 5. | ARMIRAČKI RADOVI | Nabavka i ugradnja armaturnih mreža Q257 za betonsku ploču d=10 cm. Obračun po kg. (160x4,16x1,1x80%)  | kg | 600 |
| 6. | ZIDARSKI RADOVI | Nabavka i postavljanje novih kamenih ploča, lomljene, nepravilnog oblika d=5cm, u sloju betona, slične boje i dimenzija kao postojeće. Obračun po m2 (160x80%)  | m2 | 130,00 |
| 7. | ZIDARSKI RADOVI | Fugovanje kompletno popločane staze, stari i novi dio, sa čišćenjem cijelog prostora u zaleđu do lokalnog puta, sa odvozom otpada na deponiju. Obračun po m2  | m2 | 160,00 |
| **OPŠTINA TIVAT:** |
| **TV-1/** | **Sanacija parapeta na Verigama, od zadnjih kuća u Lepetane do Crkve Gospe od Anđela** |
| 1. | ZIDARSKI RADOVI | Nabavka, obrada kamena i zidanje /jednog reda/ nedostajućeg zida, kamenim komadima sličnih dimenzija i boje kao postojeći. Nedostajući dio se zida sa obje strane, prosječne visine 25cm u širini 50cm i završno fuguje.  | m1 | 20,00 |
| **TV-2/** | **Izrada metalne ograde u okviru dječijeg igrališta u Lepetanima** |
| 1. | BRAVARSKI RADOVI | Izrada i postavljanje nove metalne ograde na mjestu oštećene u Lepetanima, dužine cca 70m u okviru dječijeg igrališta na Lepetanima. Ogradu izraditi prema datoj skici, osloniti na betonskim temeljnim stopama, te završnim premazivanjem zelenom bojom za metal u dva sloja. Obračun po m1.  | m1 | 70,00 |
| **TV-3/** | **Sanacija oštećenja na obalnom pojasu uz magistralni put na Opatovo** |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI | Uklanjanje vegetacije, manji iskop terena sa odvozom viška na deponiju. Obračun paušalno  | paus | 1 |
| 2. | BETONSKI RADOVI | Popunjavanje betnom otvorene rupe – kaverne u obalnom pojasu uz magistralni put, kod objekata Vojske CG na Opatovo, na kat.parceli br.744/1 i 744/2 KO Lepetani. Obračun po m3  | m3 | 2,00 |
| **TV-4/** | **Sanacija platoa ispred Crkve Sveti Roko u Donjoj Lastvi** |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI | Ručni iskop terena na mjestima oštećenog pločnika u dubini cca 20cm sa odvozom viška zemlje na deponiju. Obračun po m2 (1,0x1,0x6kom)  | m2 | 3,00 |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI | Nabijanje i tamponiranje podloge d=15cm na mjestima sanacije pločnika. Obračun po m2 (1,0x0,15x6kom)  | m2 | 3,00 |
| 3. | ZIDARSKI RADOVI | Nabavka i postavljanje u malteru, nedostajućih kamenih ploča d=5cm, Đurički kamen slične boje i oblika kao postojeće. Kamene ploče su lomljene, nepravilnog oblika sa prirodnom gornjom površinom. Obračun po m2  | m2 | 3,00 |
| 4. | ZIDARSKI RADOVI | Čišćenje spojnica i fugovanje postojćeg pločnika. Obračun po m2  | m2 | 6,00 |
| **TV-5/** | **Sanacija pločnika obalnog šetališta i mandraća u Donjoj Lastvi dio kat parcele br.728/1 KO Donja Lastva.** |
| 1. | ZIDARSKI RADOVI | Nabavka i postavljanje u malteru, nedostajućih kamenih ploča d=5cm, tip Đurički kamen slične boje i oblika kao postojeće. Kamene ploče su lomljene, nepravilnog oblika sa prirodnom gornjom površinom. Obračun po m2  | m2 | 2,00 |
| 2. | ZIDARSKI RADOVI | Čišćenje spojnica i fugovanje postojćeg pločnika. Obračun po m2  | m2 | 20,00 |
| **TV-6/** | **Sanacija dijela šetališta ispred upravne zgrade Adriatica Marinasa – šetalište Seljanovo, dio kat.parcele br.185/1 KO Tivat.** |
| 1. | BETONSKI RADOVI | Skidanje (štemanje) upuštenog dijela ploče, prosječne debljine d=15cm, armiranje i betoniranje završne površina ploče. Obračun po m2 betona uključujući i armaturu (2,0\*2,0\*0,15)  | m3 | 0,60 |
| **TV-7/** | **Sanacija oštećenog ivičnog kamena na pristaništa Pine, kat.parcela br.4888 KO Tivat.** |
| 1. | ZIDARSKI RADOVI | Vađenje iz mora i postavljanje na staro mjesto nedostajućeg ivičnog kamenog bloka, svijetle boje, dim. 50/50/40cm u sloju betona, sa pripremom ležišta i završnim fugovanjem spojeva. Obračun po komadu kom 1 x 150 =150 €  | kom | 1 |
| **TV-8/** | **Sanacija dijela šetališta, kod restorana „Prova“, kat.parcela br.4888 KO Tivat.** |
| 1. | RADOVI RUŠENJA | Razbijanje/demontaža/ oštećenih kamenih ploča d=3cm sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2  | m2 | 10,00 |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI | Ručni iskop terena na mjestima oštećenog pločnika u dubini cca 25cm sa odvozom viška zemlje na deponiju. Obračun po m2  | m2 | 10,00 |
| 3. | ZEMLJANI RADOVI | Nabijanje i tamponiranje podloge d=10cm na mjestima sanacije. Obračun po m2  | m2 | 10,00 |
| 4. | ARMIRAČKI RADOVI | Postavljanje armaturne mreže Q188 i betoniranje sloja podložnog betona d=10cm betonom MB 30 Obračun po m2  | m2 | 10,00 |
| 5. | ZIDARSKI RADOVI | Nabavka i postavljanje nedostajućih kamenih ploča d=3cm, iste boje, obrade i dimenzija kao postojeće. Obračun po m2  | m2 | 10,00 |
| **TV-9/** | **Sanacija šahte i kamenih stepenica kod Hot.“Palma”, dio kat.parcele br.4889 KO Tivat** |
| 1. | RAZNI RADOVI | Sanacija šahte, iskopom zemljanog materijala i postavljanjem gotovog liveno-željeznog poklopca 90/90cm sa obradom betonom, na pločniku kod hotela “Palma”  | pauš | 1 |
| 2. | ZIDARSKI RADOVI | Sanacija oštećenog dijela kamenih stepenica kod hotela “Palma”, rezanjem oštećenog dijela duzine 1m i ugradnjom nove kamene ploče d=3cm, sirine 35cm, iste boje i obrade. Obračun paušalno.  | pauš | 1 |
| **TV-10/** | **Sanacija betonske klupa na ponti Seljanovo,** **na dijelu kat.parcele 171/1 KO Tivat.** |
| 1. | RADOVI RUŠENJA | Uklanjanje ostataka postojeće betonske klupe, sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun paušalno  | paus | 1 |
| 2. | RAZNI RADOVI | Nabavka i postavljanje nove gotove betonske klupe L=180cm, izgleda kao na skici, koja se sastoji od betonskih stranica i drvenih dasaka za sjedenje na metalno podkonstrukciji. Obračun po kom.  | kom | 1 |
| **OPŠTINA BUDVA:** |
| **BD-1/** | **Popločavanje „behaton „ pločama staze iza poslovne zgrade Naručioca** |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI | Masinsko skidanje - iskop terena u dubini cca 20cm i odvoz viška zemlje na privremenu deponiju. Obracun po m3  | m3 | 10,00 |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI | Nabavka, dovoz, planiranje i nabijanje tamponskog sloja, donje noseće podloge debljine d=10cm do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja  | m3 | 5,00 |
| 3. | ZIDARSKI RADOVI | Nabavka transport i ugranja sivih betonskih baštenskih ivičnjaka dim.12/18/50cm, oko stable palme I trotoara, sa fugovanjem spojnica. Obračun po m1 postavljenih ivičnjaka.  | m1 | 3,50 |
| 4. | ZEMLJANI RADOVI | Nabavka, dovoz, planiranje i ugradnja drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju 3-5cm, za nivelaciju podloge betonskih ploča. Obračun po m350 x 0,05  | m3 | 2,50 |
| 5. | ZIDARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 10x20cm, d=6cm, kao osnovni slog popločavanja. Ploče su rustične obrade u boji betona. Ploče je potrebno postaviti u ”smaknutom” rasporedu, prema datoj skici, a preko sloja sitnog pijeska d=3-5cm od kamenog agregata frakcije 4-8 mm, sa potrebnim usijecanjem, peglanjem i zabrisavanjem površine sitnim pijeskom. Obračun po m2  | m2 | 43,00 |
| 6. | ZIDARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 20x20cm, d=6cm, za poduzne bordure. Ploče su glatke obrade u boji betona. Ploče se postavljaju prema datoj skici, a preko sloja sitnog pijeska d=3-5cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8 mm, sa potrebnim usijecanjem, peglanjem i zabrisavanjem površine sitnim pijeskom. Obračun po m2  | m2 | 9,00 |
| 7. | ZEMLJANI RADOVI | Nabavka i ugradnja sitnog pijeska za zabrisavanje betonskih ploča. Obračun po m3  | m3 | 1,00 |
| **OPŠTINA BAR:** |
| **BR-1/** | **Sanacija oštećenog šetališta kod kuća “Lekovića” uz plažu Žukotrlica u Baru** |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI | Demontaža postojećih ploča sa ulegnutih i deformisanih površina staze i odlaganje u stranu. Obračun po m2 (18x1,5)  | m2 | 27,00 |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI | Iskop terena, ravnanje, planiranje i nabijanje postojeće podloge, sa dodatkom sitnog pijeska d=3-4cm kao podloga za polaganje ploča . Obračun po m2(27 x0.10)  | m3 | 2,70 |
| 3. | ZIDARSKI RADOVI | Nabavka i ponovno postavljanje istih „behaton“ ploča u sloju pijeska, sa fugovanjem. Obračun po m2 (18x1,5)  | m2 | 27,00 |
| 4. | ZIDARSKI RADOVI | Nabavka i postavljanje nedostajućih "behaton" ploča. Obračun po m2(27x20%)  | m2 | 5,50 |
| **OPŠTINA ULCINJ:** |
| **UL-1/** | **Sanacija oštećene metalne ograde u “Borovoj šumi “ u Ulcinju** |
| 1. | BRAVARSKI RADOVI | Sanacija ograde, zavarivanjem gornje šipke i zatezanjem pocinčane mreže na dva polja dužine po 2,5m  | pauš | 1 |
| 2. | BRAVARSKI RADOVI | Sanacija ograde, zavarivanjem gornje šipke i zatezanjem pocinčane mreže na tri polja dužine po 2,5m  | pauš | 1 |
| **UL-2/** | **Sanacija oštećene metalne ograde uz put iznad “Ženske” plaže u “Borovoj šumi “** |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI | Rezanje i uklanjanje obrušenog stabla, i oštećenog polja metalne ograde, sa utovarom i odvozom na deponiju  | pauš | 1 |
| 2. | BRAVARSKI RADOVI | Radionička izrada jednog novog polja ograde, u svemu prema detalju sa skice, sa postavljanjem na isto mjesto, sa zavarivanjem i farbanjem .  | kom | 1 |
| 3. | BRAVARSKI RADOVI | Sanacija preostalih, djelimično deformisanih polja ograde  | kom | 5 |
| **UL-3/** | **Uređenje platoa i izradu pristupnog puta do rampe za izvlčenje čamaca u Ulcinju** |
| 1. | RADOVI RUŠENJA | Rušenje dijela betonskog platoa u širini cca 5m radi definisanja prostora za izradu buduće pristupne saobraćajnice, sa odvozom viška materijala na deponiju. Obračun po m3 uklonjenog betona100m2x(0,80+0,20):2  | m3 | 50,00 |
| 2. | RADOVI RUŠENJA | Rušenje dijela postojeće betonske kose rampe sa odvozom materijala na deponiju. Obračun po m3 uklonjenog materijala.10m2x0,5  | m3 | 5,00 |
| 3. | ZEMLJANI RADOVI | Podvodni iskop pjeskovito-muljevitog materijala na ugaonom dijelu postojećeg mandraća radi izrade temelja obalnog zida. Iskopani materijal rasplanirati po plaži. Obračun po m3 25x2,0x2,0  | m3 | 100,00 |
| 4. | ZEMLJANI RADOVI | Nabavka, dovoz planiranje i nabijanje krupnijih komada kamena i tampona u sloju cca 30cm, radi izrade stabilizirajućeg /nosećeg sloja ispod temelja novog obalnog zida. Obračun po m3 nasutog i nabijenog materijala25x1,20x0,30  | m3 | 9,00 |
| 5. | BETONSKI RADOVI | Postavljanje oplate, armiranje i betoniranje temelja novog obalnog zida b/h=100/50cm u mandraću (prema polozaju datom na skici) podvodnim betonom MB 40. Obračun po m3 ugrađenog betona.25x1,0x0,5  | m3 | 12,5 |
| 6. | BETONSKI RADOVI | Postavljanje oplate, armiranje i betoniranje novog obalnog a/b zida d=25cm u mandraću dijelom podvodnim betonom MB 40.Visinu zida izvesti do kota pristupne saobraćajnice, a krajeve ankerisati u postojeće zidove mandraća. Obračun po m3 ugrađenog betona.25x2,0x0,25  | m3 | 12,5 |
| 7. | ZEMLJANI RADOVI | Nasipanje i nabijanje zemljanog materijala-kamena i tampona iza izgrađenih obalnih zidova. Obračun po m325x0,5x1,5  | m3 | 20,00 |
| 8. | BETONSKI RADOVI | Postavljanje oplate, armiranje i betoniranje potpornog/obložnog zida u jednostranoj oplati d=20cm sa gornje strane pristupne ulice, betonom MB 30. Visinu zida izvesti do kota postojećeg platoa. Obračun po m3 ugrađenog betona.30x0,5x0,20  | m3 | 3,00 |
| 9. | ZEMLJANI RADOVI | Mašinsko ravnanje, planiranje i nivelisanje trupa planirane pristupne saobraćajnice. Obračun po m2200m2  | m3 | 200 |
| 10. | ZEMLJANI RADOVI | Nabavka, dovoz planiranje i nabijanje tampon pijeska, radi izrade nosećeg sloja pristupnog puta. Tamponski sloj izvesti u debljini 15cm, rasplanirati i nabiti do modula zbijenosti Ms=50MPa. Obračun po m3 nasutog i nabijenog tampona.200m2x0,15  | m3 | 30,00 |
| 11. | ZEMLJANI RADOVI | Ručni iskop terena radi izrade ivične zaštitne sokle/parapeta, obodom saobraćajnice, sa obje strane. Obračun po m30,40x0,30x100  | m3 | 12,00 |
| 12. | BETONSKI RADOVI | Šalovanje, armiranje i betoniranje ivične zaštitne sokle/parapeta dim.20/50cm uključujući i temeljnu traku dim.30/30cm, od betona MB30. Obračun po m3(0,2x0,5+0,3x0,3)x100  | m3 | 19,00 |
| 13. | BETONSKI RADOVI | Šalovanje, armiranje i betoniranje stepeništa širine 2,80m (3 stepenika po 17,5/30cm) betonom MB 30, između platoa i lukobrana mandraća. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 2,00 |
| 14. | ARMIRAČKI RADOVI | Nabavka i ugradnje potrebne armature bez obzira na tip i profil. Obračun po kg  | kg | 4000 |
| 15. | RAZNI RADOVI | Završno čišćenje cijelog prostora, ravnanje i krpljenje eventualno oštećenih betonskih površina platoa. Obračun paušalno  | pauš | 1 |

 **Prilog 1 - skice predviđenih radova, sa fotografijama post. stanja,** koji se može preuzeti klikom na link:

<http://morskodobro.com/download/NabavkeMaleVrijednosti/PropratnaDokumentacija/2020_3069/PropratnaDokumentacija.pdf>

**Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora**

- Rok izvršenja ugovora je: 365 kalendarskih dana, od dana uvođenja izvođača u posao

- Mjesto izvršenja ugovora je: opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj

- Rok plaćanja je:

* do 80% ugovorenog iznosa po privremenim situacijama, ovjerene od strane ovlašćenog lica nadzora.
* ostatak do ugovorenog iznosa, po Okončanoj situaciji, dostavljenoj nakon izvršene primopredaje svih radova i ovjereno od strane ovlašćenog lica nadzora.

- Način plaćanja je: virmanski

- Uslovi plaćanja su: prihvatanje dostavljenih privremenih i okončane situacije ovjerene od strane ovlašćenog lica nadzora tj. Izvršene primopredaja radova.

- Garantni rok:

Za radove i opremu: 2 (dvije) godine

Garantni rok počinje od dana zapisnički izvršene primopredaje izvedenih radova.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od dva dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.

- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev ovlašćenog lica nadzora preko privrednog subjekta ovlašćenog za ispitivanje kontrole kvaliteta.

- Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama

- Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme definisani Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci.

Ako se između ovlašćenog lica nadzora i ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Ponudom, ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi ovlašćenog lica nadzora.

- Primopredaja i puštanje u rad: Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci podnosi NARUČIOCU preko ovlašćenog lica nadzora. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

**PARTIJA 2: planirani radovi u svim primorskim opštinama**

**Zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | Opis predmeta | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina |
|  |  |
| 1. | PREDSEZONSKO RAVNANJE PLAŽA | Obuhvata mašinsko ravnjanje (guranje) i planiranje postojećih plaznih površina | h | 1 |
| 2. | MASINSKI ISKOPI TERENA | Obuhvata mašinski iskop terena u zemljištu III i IV kat., za razne temelje i sl. Stavka obuhvata utovar i odvoz iskopanog materijala do gradske deponije do 5km udaljenosti | m3 | 1 |
| 3. | RUČNI ISKOPI TERENA | Obuhvata ručni iskop terena u zemljištu III i IV kat., za polaganje raznih cijevi. Stavka obuhvata utovar i odvoz viška materijala do gradske deponije. | m3 | 1 |
| 4. | ČIŠĆENJE ATMOSFERSKIH RIGOLA | Obuhvata ručno čišćenje rigola i otvorenih kanala dim. 50/50cm uz šetališta, od nabačenog nanosa pijeska i drugog otpada. Stavka predviđa utovar i odvoz iskopanog materijala na deponiju. | m1 | 1 |
| 5. | SANACIJA RAVNIH BETONSKIH POVRŠINA | Prosječne debljine 15cm, koji obuhvataju: rušenje oštećenih djelova podloge, usitnjavanje i odvoz šuta, kao i šalovanje, armiranje i ponovno betoniranje  navedenog, slojem betona MB-30. Obračun po m2 | m2 | 1 |
| 6. | IZGRADNJA A/B POTPORNIH ZIDOVA | Koji obuhvataju: šalovanje, armiranje i betoniranje temelja i zida, betonom MB-30. Obračun po m3. | m3 | 1 |
| 7. | NABAVKA I UGRADNJA ARMATURE | Obuhvata nabavku, obradu i ugradnju glatke, rebraste ili mrežaste armature | kg | 1 |
| 8. | SANACIJA OŠTEĆENIH OBALNIH ZIDOVA – U MORU | Od kamena i betona, debljine do 40cm, koji obuhvataju: uklanjanje postojećih kamenih komada, ponovno slaganje post. kamenom u betonu MB 30  | m3 | 1 |
| 9. | SANACIJA OŠTEĆENIH OBALNIH ZIDOVA – IZNAD VODE | Od postojećeg kamena, debljine do 40cm, koji obuhvataju: ponovno slaganje kamena u sloju beton MB 30 i fugovanje sa spoljašnje strane | m3 | 1 |
| 10. | NABAVKA KLESANOG KAMENA | Nabavka, dovoz i obrada nedostajućeg kamena za izradu obalnih zidova, parapeta ili slično, prosječnih dimenzija 40/25/20cm | m3 | 1 |
| 11. | POPUNJAVANJE KAVERNI BETONOM | Popunjavanje kaverni (rupa) u tijelu obalnih objekata kamenom i špar betonom, sa vibriranjem i nabijanjem u slojevima. | m3 | 1 |
| 12. | SANACIJI OŠTEĆENIH PARAPETNIH ZIDOVA – SA POST. KAMENOM | Radovi na sanaciji oštećenih parapetnih kamenih zidova debljine 40-50cm, koji obuhvataju preslaganje postojećeg kamena, ponovno zidanje u betonu MB 30 i završno fugovanje | m3 | 1 |
| 13. | SANACIJI OŠTEĆENIH PARAPETNIH ZIDOVA – SA NABAVKOM KAMENA | Radovi na sanaciji oštećenih parapetnih kamenih zidova debljine 40-50cm, koji obuhvataju: nabavku nedostajućeg kamena (obručunate po posebnoj poziciji) ponovno zidanje u betonu MB 30 i završno fugovanje | m3 | 1 |
| 14. | NABAVKA I UGRADNJA PUMPANOG BETONA | Obuhvata nabavku i ugradnju pumpanog betona MB30 u već pripremljenu oplatu i postavljenu armaturu | m3 | 1 |
| 15. | SANACIJA ŠETALIŠNIH STAZA | Od kamenih ploča, obuhvata: pripremu podloge, postavljanje rezanih kamenih ploča (obručunate po posebnoj poziciji) na sloju cementnog maltera i fugovanje | m2 | 1 |
| 16. | SANACIJA ŠETALIŠNIH STAZA | Od prefabrikovanih betonskih ploča d=6cm obuhvataju: uklanjanje starih ploča, pripremu podloge, nabavku i postavljanje novih ploča (obručunate po posebnoj poziciji) na sloju sitnog pijeska i fugovanje | m2 | 1 |
| 17. | NABAVKA KAMENIH PLOČA | Obuhvata: izradu (rezanje), obradu (štokovanje) i dovoz kamenih ploča, debljine 3cm, završno pripremljene za konačnu upotrebu | m2 | 1 |
| 18. | NABAVKA KAMENIH PLOČA | Obuhvata: izradu (rezanje), obradu (štokovanje) i dovoz kamenih ploča, debljine 5cm, završno pripremljene za konačnu upotrebu | m2 | 1 |
| 19. | NABAVKA PREFABRIKOVANIH BETONSKIH PLOČA | Obuhvata nabavku i dovoz fabrički proizvedenih ploča, odgovarajućeg tipa, debljine 6cm, u boji betona | m2 | 1 |
| 20. | NABAVKA PREFABRIKOVANIH BETONSKIH PLOČA U BOJI | Obuhvata nabavku i dovoz fabrički proizvedenih ploča, odgovarajućeg tipa, debljine 6cm, sa dodatkom pigmenta odgovarajuće boje | m2 | 1 |
| 21. | IZRADA SLIVNIH ŠAHTOVA | Obuhvata šalovanje, armiranje i betoniranje slivnih šahtova dim 80/80/80cm, sa ugradnjom liveno željeznog poklopca ili rešetke | kom | 1 |
| 22. | MALTERISANJE SPOLJAŠNJIHPOVRŠINA | Cementnim malterom 1:3 sa prethodnim prskanjem cem. mlijekom i eventualnim postavljanjem radne skele.  | m2 | 1 |
| 23. | PREMAZIVANJE FASADA | Nabavka materijala i farbanje spoljnih povrsina objekata fasadnim premazom (tipa „Fasadex“ i sl.) u odgovarajućoj boji, u dva premaza. | m2 | 1 |
| 24. | 1. IZRADA POCINČANE OGRADE
 | 1. Izrada metalne ograde od kutijastih profila 50x50x3mm, sa stubovima 80x80x3mm na osovinskom razmaku 200cm, i ispunom od vertikala od punog gvožđa presjeka 12x12mm na osnom razmaku cca 11cm. Ukupna visina ograde je 115cm.U cijenu uračunati izradu ograde, toplo cinkovanje, farbanje završnom bojom, prevoz i montažu.
 | m1 | 1 |
| 25. | POPRAVKA DRVENIH MOSTOVA | Popravka drvenih - hodnih površina i rukohvata mostova, što podrazumijeva popravku ili zamjenu dasaka, zakivanje ili šrafljenje kao i završno premazivanje sandolinom najmanje dva puta | m2 | 1 |
| 26. | BRAVARSKIRADOVI | Na izradi metalnih zaštitnih ograda, visine do 1,5m sto obuhvata izradu i postavljanje stubova, pocinčanog rabic pletiva kao i antikorozivna zaštita i farbanje stubova ograde | m1 | 1 |
| 27. | BRAVARSKI RADOVI | Na sanaciji postojećih metalnih zaštitnih ograda, visine do 1,5m sto obuhvata sanaciju oštećene ograde, zavarivanje nedostajućih djelova kao i antikorozivna zaštita i farbanje | m1 | 1 |
| 28. | BRAVARSKI RADOVI | Na izradi metalnih zaštitnih ograda od inox-a, visine do 1,5m od stubova i rama dim.50/50mm i vertikalne ispune od 50/30mm. Osno rastojanje stubova je 200cm. Obračun po m1 | m1 | 1 |
| 29. | POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH DASAKA NA PROLAZIMA ZA PLAŽE | Obuhvata nabavku i postavljanje dasaka d=5cm na prolazima za plaže, u smislu zaštite od izbacivanja pijeska na stazu. Visina zaštite iznosi cca 60cm. | m1 | 1 |
| 30. | FARBANJE METALNIH OGRADA | Farbanje ograde na metalnim mostovima, visine do 1,2m, što obuhvata predhodno struganje ograde, antikorozivna zaštita i premazivanje završnom bojom za metal, najmanje dva puta | m1 | 1 |
| 31. | FARBANJE DRVENIHOGRADA | Farbanje ograde na drvenim mostovima, visine do 1,2m, što obuhvata predhodno šmirglanje ograde, zaštita i premazivanje sandolinom iste boje, najmanje u dva premaza | m1 | 1 |
| 32. | IZRADA INFORMATIVNIH TABLI | Od Al. lima debljine 3mm, dim.1x1m na ramu od čeličnog profila, visine 2,5m. Ram se postavlja na betonskim temeljima ili direktno na podlogu, u zavisnosti od lokalnih uslova. Na tabli se postavlja plastificirana folija sa obje strane, sa odgovarajućim logom i natpisom | kom | 1 |
| 33. | IZRADA FOLIJE ZA POSTOJEĆE INFO TABLE | Izrada i postavljanje plastificirane folije na postojećim info tablama, površine do 1m2 sa odgovarajućim logom i natpisom, sa obje strane | kom | 1 |

**Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora**

- Rok izvršenja ugovora je: **365** kalendarskih dana, od dana uvođenja izvođača u posao

- Mjesto izvršenja ugovora je: opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj

- Rok plaćanja je:

* do 80% ugovorenog iznosa po privremenim situacijama, ovjerene od strane ovlašćenog lica nadzora.
* ostatak do ugovorenog iznosa, po Okončanoj situaciji, dostavljenoj nakon izvršene primopredaje svih radova i ovjereno od strane ovlašćenog lica nadzora.

- Način plaćanja je: virmanski

- Uslovi plaćanja su: prihvatanje dostavljenih privremenih i okončane situacije ovjerene od strane ovlašćenog lica nadzora tj. Izvršene primopredaja radova.

- Garantni rok:

Za radove i opremu: 2 (dvije) godine

Garantni rok počinje od dana zapisnički izvršene primopredaje izvedenih radova.

Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od dva dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.

- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa preko privrednog subjekta ovlašćenog za ispitivanje kontrole kvaliteta.

- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev ovlašćenog lica nadzora preko privrednog subjekta ovlašćenog za ispitivanje kontrole kvaliteta.

- Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama

- Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme definisani Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci.

Ako se između ovlašćenog lica nadzora i ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Ponudom, ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi ovlašćenog lica nadzora.

- Primopredaja i puštanje u rad: Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci podnosi NARUČIOCU preko ovlašćenog lica nadzora. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

**3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (za Partiju 1 i Partiju 2) je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

1. garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.

2. garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 8 dana dužim od garantnog roka. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca .

U Garancijama (pod tačkom 1.i 2.) je potrebno navesti da su bezuslovne i plative na prvi poziv.

Garancije ne mogu da sadrže dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi NARUČILAC, manji iznos od onog koji odredi NARUČILAC.

U slučaju opravdanog produženja roka izvršenja ugovora ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor dužan je produžiti avansnu garanciju i garanciju za dobro izvršenje ugovora.

1. **METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA**

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

 **odnos cijene i kvaliteta**

Vrednovanje ponuda vršiće se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta, primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda.

**Vrednovanje će se vršiti na osnovu:**

**1. najniža ponuđena cijena (C)............................................................................................................ 90 bodova**

Minimalnu cijenu obračunava se sa max brojem bodova.

Bodovi za ostale cijene obračunavaju u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:

 **C = (Cmin/ Cp) x 90**

Cp – ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

Cmin – najniža ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

**2. kvalitet (K)......................................................................................................................................... 10 bodova**

Vrednovanje ponude po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i stručne osposobljenosti lica kojem će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke, a što se dokazuje dokazima nadležnog organa i/ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica o nivou okvira kvalifikacije i stručne osposobljenosti ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini na istim ili sličnim poslovima, a koji su opisani u Tenderskoj dokumentaciji.

Maksimalan broj bodova po ovom parametru (10) dodijelit će se ponuđaču koji ponudi najveći broj potvrda/dokaza koji ispunjavaju navedeni uslov.

Bodovi za ostale ponuđače utvrdit će se po sledećoj formuli:

K = (Kp/Kmax) x 10

K - broj bodova

Kmax – najveći broj dokaza koji ispunjavaju traženi uslov

Kp - ponuđeni broj dokaza koji ispunjavaju traženi uslov

**Formula za ukupan broj bodova**

U = C+K

**U Ukupan broj bodova**

C - Najniže ponuđena cijena

K – Kvalitet

**NAJPOVOLJNIJA JE ONA PONUDA ČIJI JE UKUPAN BROJ BODOVA NAJVEĆI, ODNOSNO NAJBLIŽE 100 .**

1. **UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE**

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

1. **NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI**

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

**Obaveze Naručioca**

NARUČILAC se obavezuje da:

* uvede u posao ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor, u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora, kao i da obezbijedi potrebne uslove za nesmetano izvršenje usluge,
* da ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor dostavi tehničku i drugu dokumentaciju kojom raspolaže, potrebnu za izvođenje predmetnih radova;
* da imenuje ovlašćeno lice koje će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova kao i Komisiju za pregled i primopredaju radova.
* da za radove predviđene Partijom 2 izvođaču blagovremeno izda odobren i potpisan radni nalog sa tačnim opisom i cijenama radova koji se trebaju izvršiti. Radni nalog sadrži broj i datum, detaljan opis sa predmjerom radova koje treba izvesti, ukupnu cijenu, rok za izvođenje radova i garantni rok za izvedene radove, i isti odobrava direktor NARUČIOCA.
* da prati izvođenje predmetnih radova,
* da vrši uredno plaćanje ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor prema dinamici shodno prihvaćenoj ponudi i zaključenom ugovoru.

**Obaveze Ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor:**

* da izradi i postavi montažnu informativnu tablu za izvođenje radova saglasno Pravilniku o obliku i izgledu table za građenje objekta (“Službeni list Crne Gore” broj 70/17);
* da organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;
* organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije električne energije, vodovoda, kanalizacije, PTT, obezbeđuje sam i o svom trošku;
* da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, shodno ponudi;
* da ovlašćeni inženjer iz tačke 1. ovog stava, kao i ovlašćeni inženjeri koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova, budu svakodnevno prisutni na objektu na kojem se izvode radovi, odnosno da obavezno moraju biti prisutni prilikom izvođenja one vrste radova za čije su rukovođenje ovlašćeni;
* da radove koji su predmet Ugovora izvede na način i u roku preciziranim dostavljenom ponudom, pojedinačmim radnim nalogom;
* radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova iz tenderske dokumentacije;
* ugovorene radove vrši preko imenovanih ovlašćenih inženjera, te da u slučaju eventualne spriječenosti, zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, a uz saglasnost NARUČIOCA imenuje drugog ovlašćenog inženjera, odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti naručioca pismenim putem;
* da obezbijedi dokaze o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih materijala, izdate od strane ovlašćene organizacije u vezi sa izvođenjem predmetnih radova, da uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu knjigu;
* da o svom trošku otkloni sva oštećenja nastala njegovom krivicom NARUČIOCU i trećim licima;
* blagovremeno dostavlja privremene i okončanu situaciju NARUČIOCU, po kojim će se izvršiti plaćanje u ugovorenom roku. Situacije moraju biti ovjerene od strane ovlašćenog lica koje vrši stručni nadzor
* da blagovremeno dostavlja potrebne garancije sa rokom važenja predviđenim za određenu vrstu radova;
* da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove);
* dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvođenja radova, i to za sav materijal prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih
* u vezi sa građenjem predmetnog objekta uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;
* da vrši i druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor je dužan da prije uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini izvrši u skladu sa, dostavljenom Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

**Ugovorena kazna**

Ako Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor svojom krivicom, bez krivice NARUČIOCA ne završi radove koji su predmet ugovor u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne 1% od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 30% od ugovorene cijene radova.

U slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza, NARUČILAC može zahtijevati ili ispunjenje ugovorne obaveze ili ugovornu kaznu.

U slučaju da Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor zadocni są ispunjenjem, NARUČILAC ima pravo da zahtijeva i ispunjenje obaveze i ugovornu kaznu. NARUČILAC se obavezuje da zahtijeva ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze, są obavezom, da bez odlaganja obavijesti Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne, kao i pravo NARUČIOCA je da zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta dužem od 30 dana, Naručilac ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

**Raskid ugovora**

Ovaj Ugovor može se raskinuti sporazumno, ako su nastupili bitni razlozi za raskid Ugovora:

1. Ako su poslije zaključenja Ugovora nastupile okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, a koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane u toj mjeri da bi joj ispunjenje obaveze postalo pretjerano otežano ili bi joj takvo ispunjenje obaveze nanijelo pretjerano veliki gubitak.

Ugovor se raskida Sporazumnim raskidom ugovora koji se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

U sporazumnom raskidu ugovora mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

U slučaju sporazumnog raskida ugovora, NARUČILAC će odmah ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor vratiti garanciju za dobro izvršenje ugovora.

**Jednostrani raskid ugovor**

NARUČILAC može jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju:

* da se ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor ne odazove uvođenju u posao u roku od 10 (deset) dana od zaključivanja zaključivanja ugovora,
* ukoliko ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor ne otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi Ovlašćeno lice nadzora.
* ukoliko radove ne izvodi u skladu sa tehničkim propisima i standardima suprotno datim opisima i projektnom rješenju,
* ukoliko radove ne izvede u ugovorenom roku bez opravdanog razloga,
* ukoliko imenovani inženjeri ne budu svakodnevno prisutni na predmetnoj lokaciji na kojoj se izvode radovi,
* napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
* prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom;

U slučaju raskida ugovora iz gore navedenih razloga, NARUČILAC će pisanim putem obavijestiti ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

NARUČILAC je dužan da prije raskida Ugovora u pismenoj formi opomene ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor o postojanju razloga za jednostrani raskid ugovora, i ostavi mu rok od 3 do 10 dana za otklanjanje raskidnog razloga, ugovor se ima smatrati raskinutim danom dostavljanja izjave o jednostranom raskidu ugovora.

U slučaju da ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor ne otkloni raskidne razloge NARUČILAC će Izjavom u pismenoj formi obavjestiti ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor o raskidu Ugovora.

Ukoliko neizvršavanjem obaveza od strane ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor nastupi šteta po NARUČIOCA, ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor će biti dužan da istu nadoknadi.

Ugovorne strane će nastojati da sporazumo rješe međusobne odnose, a u suprotnom o postojanju i visini štete odlučivaće sud.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, NARUČILAC i ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

U slučaju jednostranog rasida ugovora, naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti izvodjača i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

**Otklanjanje nedostataka u garantnom roku**

Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu.

Ukoliko ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor odbije da izvede radove iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

**Produžetak roka izvršenja ugovora**

Ugovorone strane mogu odložiti početak radova ili bilo koje aktivnosti u sklopu radova, kao i produžiti datum završetka radova, ukoliko za to postoje opravdani razlozi (vremenske prilike, nepredviđene situacije, zabrana gradnje) bez dodatnih troškova.

NARUČILAC će, u zavisnosti od opravdanosti razloga za podnošenje zahtjeva za produženje roka, odlučiti o produženju datuma završetka radova odmah po donošenju pismenog zahtjeva ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor sa obrazloženjem.

Ako ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor ne podnese zahtjev produženja roka za izvođenje radova ili ga ne podnese blagovremeno, predviđeni datum završetka radova neće se mijenjati.

**Viša sila**

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile. Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza, zabrana kretanja) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

1. **ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om, telefaxom ili putem ESJN-a.

1. **IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA**

**Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore**

Broj: 0204-3069/4

Budva, 29.12.2020. god.

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke redni broj 38 iz Plana javne nabavke broj: 0204-420/16 od 09.11.2020. godine za nabavku Vanredne i hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama, po partijama: Partija 1: konkretno definisani poslovi u svim primorskim opštinama, Partija 2: planirani radovi u svim primorskim opštinama**,** nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Predrag Jelušić, dipl.ekonomista

 s.r.

Službenica za javne nabavke i članica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Mirjana Radičević, dipl. ing. org. rada

 s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, rukovodilac Službe za uređenje i izgradnju morskog dobra Sreten Vukićević, dipl. ing. arhitekture

 s.r.

 Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Rajko Radulović, dip.ing.građ.

 s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nebojša Krivokapić, dipl. pravnik

 s.r.

1. **UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a[[2]](#footnote-2). Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

1. Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma. [↑](#footnote-ref-1)
2. Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a [↑](#footnote-ref-2)