OBRAZAC 1



**Naručilac, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 0204-3038/3

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 24

Budva, 16.12.2020. god.

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

IZVOĐENJE RADOVA NA PARTERNOM UREĐENJU RIVE U PRŽNOM – I FAZA RADOVA, OD PROFILA 18 DO PROFILA 38, U UKUPNOJ DUŽINI CCA 150M

Predmet nabavke se nabavlja: kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

[1. POZIV ZA NADMETANJE 3](file:///C:/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovođenje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578270)

[2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE 8](file:///C:/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovođenje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578271)

[4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA 16](file:///C:/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovođenje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578272)

[5. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE 17](file:///C:/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovođenje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578273)

[6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI 17](file:///C:/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovođenje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578274)

[7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE 22](file:///C:/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovođenje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578275)

[8. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 23](file:///C:/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovođenje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578276)

[9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 24](file:///C:/Users/MirjanaMD/Documents/my%20doc/Javne%20nabavke/Generisani%20dokumenti/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovođenje-postupaka-javnih-nabavki-02.07.doc#_Toc44578277)

1. **POZIV ZA NADMETANJE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore | Lica za davanje informacija:  - Mirjana Radičević, službenica za javne nabavke,  - Rajko Radulović,dipl.ing.građevinarstva |
| Adresa: Popa Jola Zeca bb | Poštanski broj:85310 |
| Sjedište: Budva | PIB (Matični broj): 02116146 |
| Telefon: 033 452 709 | Faks: 033 452 685 |
| E-mail adresa: mirjana.radicevic@morskodobro.com | Internet stranica (web): www.morskodobro.com |

**II Vrsta postupka**

- otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

Radovi

1. **Naziv i opis predmeta javne nabavke**

Izvođenje radova na parternom uređenju rive u Pržnom,– I faza radova, od profila 18 do profila 38, u ukupnoj dužini cca 150m.

1. **CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

45000000-7 Gradevinski radovi,

45316000-5 Radovi na instaliranju rasvjetnih i signalnih sistema

71355000-1 Geodetske usluge

**IV Način nabavke:**

Nabavka se vrši:kao cjelina

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Predmet javne nabavke je definisan kao cjelina i ne može se djeliti po partijama

**VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[[1]](#footnote-1)**

**Procijenjena vrijednost predmeta nabavke**:

kao cjeline je - procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a 165.290,00 €;

**VII Zajednička nabavka**

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka: Ne

**VIII Centralizovana nabavka**

Nabavka je centralizovana: Ne

**IX Jezik ponude**

Ponuda se sačinjava na:

-crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

- latinski izrazi za djelove ponude koji se odnose na pozicije: 3.2 i 3.3 Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke

**X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

**XI Posebni oblik nabavke**

**PONUDA SA VARIJANTAMA**

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

- Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

**REZERVISANA NABAVKA**

- Ne

**XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje**

1. **Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

1. **Uslovi sposobnosti privrednog subjekta**

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

1) za obavljanje djelatnosti,

2) stručne i tehničke osposobljenosti.

**B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti**

Privredni subjekat treba da:

1) je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište;

2) posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa Zakonom.

**Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti**

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

2) ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke):

2.1. Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20);

2.2 Licenca za izvođenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova izdatu od strane Uprave za nekretnine Crne Gore;

**B3. Stručna i tehnička sposobnost**

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

1. minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke:

1. Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

- pod istim poslovima iz oblasti predmeta nabavke, podrazumijevaju se radovi na parternom uređenju i popločavanju šetališta kamenim pločama i izvođenje instalacija javne rasvjete,

- Pod sličnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke podrazumijevaju se radovi na parternom uređenju drugih javnih provršina, kamenim ili nekom drugom vrstom ploča i izvođenje instalacija javne rasvjete.

1. minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora:

2.1. ovlašćeni inženjer za izvođenje građevinskih radova (djelatnost: konstrukcija ili saobraćaj),

2.2. ovlašćeni inženjer za izvođenje elektrotehničkih radova (djelatnost: elektroinstalacije jake struje),

2.3. ovlašćeni inženjer za izvodjenje arhitektonskih radova, ( djelatnost: arhitektura),

2.4. inženjer sa ovlašćenjem za izvođenje geodetskih radova u oblasti državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova izdato od strane Uprave za nekretnine Crne Gore

1. **uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke;**
2. **opis i karakteristike predmeta nabavke.**

**Napomena:**

* Ovlašćeni inženjeri (navedeno u tačkama: 2.1, 2.2, 2.3) treba da ispunjavaju uslove u skladu sa članom 123 stav 1 Zakonom o planiranju prostra i izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20).

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

1. potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;
2. dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to:

2.1 dokaz o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu);

2.2 Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20), za ovlašćene inženjere navedene u tačkama: 2.1, 2.2 i 2.3;

2.3 Ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova izdato od strane Uprave za nekretnine Crne Gore , za inženjera navedeno u tački 2.4;

2.3 minimum 1. (jedna) reference za ovlašćenog inženjera na rukovođenju izvođenjem radova u cjelini na istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke, navedenim u tenderskoj dokumentaciji.

Referenca se dokazuje dostavljanjem dokaza nadležnog organa i/ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica o iskustvu ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora ikonstataciju da je ovlašćeni inženjer na rukovođenju izvođenjem radova u cjelini radovima rukovodio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

1. sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to:

Uvjerenje, sertifikati (potvrde) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno potvrđuje podobnost roba:

- za kamene ploče za popločavanje staze i oblaganje zida: Ateste o fizičko mehaničkim karakteristikama kamena koji se nudi (čvrstoća na pritisak i habanje).

4. Fotografijom, odnosno izvod iz kataloga proizvođača koja je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva.

Ponuđač je dužan da u ponudi, za robu koju nudi, dostavi fotografije, odnosno izvod iz kataloga proizvođača u boji A4 formata, za:

- parkovske klupe opisom osnovnih karakteristika,

- korpe za otpatke sa opisom osnovnih karakteristika.

**Napomena:**

* Za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini vrednovanje će se vršiti za ponuđeni parametar iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke sposobnost,
* Broj potvrda za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini se ograničava na maksimalno 10,
* Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima se dostavljaju pojedinačno za svako izvođenje radova
* Reference za ovlašćenog inženjera na rukovođenju izvođenjem radova u cjelini na istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke se dostavljaju pojedinačno za svako rukovođenje izvođenjem radova.

**C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke**

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

**D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke**

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

- je u postupku stečaja ili likvidacije;

- je zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije;

- ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

- je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

- je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

**XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

**- odnos cijene i kvaliteta**

**XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda**

Podnošenje ponuda u pisanoj formi:

Ponude se mogu podnijeti:

-neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva

-preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, 85310 Budva, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 08:30 do 14:00 sati, izuzev u periodu od 11:30 do 12:00 sati, zaključno sa danom 15.01.2021. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 15.01.2021. godine u 10:30 sati, u prostorijama Naručioca na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva.

**XV Rok važenja ponude**

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

**XVI Garancija ponude**

**da**

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum;

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

**XVII Tajnost podataka**

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

-ne

1. **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **r.b.** | **Opis predmeta nabavke po stavkama** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr...** | | **Jedinica mjere** | | | **Količina** | | |
| A | UREĐENJE TERENA: | | | | | | | |
| I | PRIPREMNI RADOVI | | | | | | | |
| 1.1 | PRIPREMNI RADOVI | Uređenje gradilišta - montaža gradilišnih kotejnera, toaleta, neposrednih instalacija kao i pomoćnih objekata. Izvršiti izradu potrebnih nadstrešnica i magacina za skladištenje materijala. Izraditi potreban elaborat organizacije gradilišta i zaštite na radu. Sve u skladu sa propisima i standardima za ovu vrstu radova i pojedinačnih pozicija. Po završetku radova sprovesti čišćenje i uređenje okoline na kome su nastale nečistoće tokom radova rekonstrukcije. | | | Troškove snosi izvođač | | | |
| 1.2 | PRIPREMNI RADOVI | Izrada i postavljanje gradilišne table u skladu sa propisima. | | | kom | | 1 | |
| 1.3 | PRIPREMNI RADOVI | Geodetsko obilježavanje i obnavljanje svih relevantnih geodetskih tačaka za cijelo vrijeme izvođenja radova. Obračun paušalno | | | pauš. | | 1 | |
| II | RADOVINA RUŠENJIMA/DEMONTAŽI | | | | | | | |
| 2.1 | RUŠENJA | Uklanjanje postojeće betonske ploče na hodnim površinama šetališta štemanjem pneumatskim alatima, djelimično mašinski, djelimično ručno, pretpostavljene debljine do 20cm. Demontažu raditi pneumatskim alatom. U stavku je uključeno i utovar i odvoz materijala na deponiju. Obračun po m2 uklonjenog betona | | | m2 | | 900 | |
| 2.2 | RUŠENJA | Uklanjane šuta, raznog otpada, odbačenog plažnog mobilijara, kanti za otpatke, klupe i sl. sa manjeg trga, sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m3. | | | m3 | | 30 | |
| III | RAZNI RADOVI: | | | | | | | |
| 3.1 | RAZNI RADOVI | Ručni iskop rupa dim. 1,2/1,2/1,2m, i dim. 0,6/0,6/0,6m, nasipanje zdrave humusne zemlje u sadnim jamama, ankerisanje i nabavka i sadnja sadnica datih u poz. 3.3 i 3.4. Obračun po m3.  (5,20+1,10) | | | m3 | 6,30 | | |
| 3.2 | RAZNI RADOVI | Humusiranje slobodnih površina što obuhvata: nabavka, dovoz i razastiranje zdrave humusne zemlje. Debljina humusa 10-20cm. Obuhvaćena završna obrada svih slobodnih površina. Planiranje, nabijanje lakim nabijačima i pripremom za zatravnjivanje. Cijenom obuhvatiti ozelenjavanje sa đubrenjem i sadnjom trave. Obračun po m2 završno obradjene površine. | | | m2 | 17,3 | | |
| 3.2 | RAZNI RADOVI | Nabavka i sadnja sadnog materijala. Palma - Washingtonia filifera. Visine minimum 4m. Obračun po kom. | | | kom | 3 | | |
| 3.3 | RAZNI RADOVI | Nabavka i sadnja sadnog materijala Callistemon - aktivni višegodišnji grmovi. Visine oko 2m.  Obračun po kom. | | | kom | 5 | | |
| 3.4 | RAZNI RADOVI | Izrada ukrasnih poklopaca za već postojeće šahte u kojem upada obrada šetališta u svemu prema detalju iz projekta, za klasu opterećenja C250.  materijalizacija:  -metalni poklopac od dekapiranog lima dim.50x50x0,8cm sa oblogom od kamenih ploča i sloga kao na pripadajućem dijelu šetališta  fiksiranje:  -poklopac se polaže u ankerisano ležište od profila L140x58x8.  Obračun po komadu komplet ugrađenog poklopca. | | | kom | 22 | | |
| 3.5 | RAZNI RADOVI | Popločavanje šetališta, kamenim rezanim pločama, u cementnom malteru debljine 5cm, preko predhodno izbetonirane podloge (obračunato u betonske radove poz 5.1), u svemu prema detaljima iz projekta. Ploče su debljine d=5cm, boja kamena je siva. Popločavanjem se moraju potpuno poštovati projektovani poprečni profili šetališta, kako bi se osiguralo efikasno odvodnjavanje šetališta. Obračun po m2 popločane površine.  (900m2) | | | m2 | 900 | | |
| 3.6 | RAZNI RADOVI | Izrada segmenta na šetalištu u kojem se radi mozaik. Mozak se izvodi isključivo u prirodnom kamenu, izliva u betonu i onda ugradjuje. Nacrt mozaika je dat kroz grafičku dokumentaciju. | | | m2 | 10 | | |
| IV | ZEMLJANI RADOVI: | | | | | | | |
| 4.1 | ZEMLJANI RADOVI | Mašinski i ručni iskop zemlje u svim kategorijama. Iskop vršiti po projektu, sa pravilnim zasijecanjem strana i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5cm.  Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju. | | | m3 | 120 | | |
| 4.2 | ZEMLJANI RADOVI | Dovoz, nasipanje, i nabijanje selektiranom zemljom iz iskopa i pozajmišta udaljenih do 10km. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi). Zemlja upotrijebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m³ izvedene pozicije. | | | m3 | 40 | | |
| 4.3 | ZEMLJANI RADOVI | Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampon sloja. (tampon od drobljenog kamenog agregata 0-32mm) Tampon nanositi u slojevima od 20cm do postizanja debljine od 40cm odnosno projektovane kote, i nabiti do potrebne zbijenosti. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti u modulu stišljivosti 80kn/m po Proktoru zbijenosti tla 95% . Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja šljunka.  (900x0.40) | | | m3 | 360 | | |
| V | BETONSKI RADOVI: | | | | | | | |
| 5.1 | BETONSKI RADOVI | Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 armirano lakoarmiranog mrežama Q188 u dvije trećine zone za potrebe podne ploče debljine d=8cm, na prethodno postavljen tampon od drobljenog kamenog agregata 0-32mm. U jediničnu cijenu je uračunat nabavka materijala, potrebna oplata armatura i sav potreban rad za konačno izvršenje ove pozicije u skladu sa propisima, standardima i opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 kompletno izvedene pozicije.  (900x0.08) | | | m3 | | 72 | |
| 5.2 | BETONSKI RADOVI | Šalovanje, armiranje i betoniranje betonskih segmenata na obalnom zidu betonom MB40, dimenzija 60x60cm. Visina je 20 cm, u debljini poklopne ploče. | | | m3 | | 15 | |
| VI | OBRADA ZIDOVA: | | | | | | | |
| 6.1 | OBRADA  ZIDOVA: | Oblaganje vertikalnih površina obalnih zidova kamenim, svijetlo sivim, pločama dim.30/slobodno. Debljina ploča je 2,5cm. Dužina zida koji se obradjuje je 155m, a visina zida 50 cm. Obračun po m2.  155\*0.5= 77.5 | m2 | | | | 77,5 | |
| 6.2 | OBRADA  ZIDOVA: | Nabavka i ugradnja poklopnih kamenih ploča od svijetlo sivog kamena, dimenzija 20/60/slobodno (min 50cm). Kamene ploče su d=20cm i postavljaju se na pripremljeni postojeći zid. Obračun po m2.  155\*0.6 = 93 | m2 | | | | 93 | |
| 6.3 | OBRADA  ZIDOVA: | Štemanje obalnog zida duž čitave dužine šetališta, horizontalno i vertikalno za po cca 10cm. Dimenziju planiranog zida je potrebno dovesti na 60cm, računato sa kamenom obradom.  Obračun po m2.  77.5+93 | m2 | | | | 170,5 | |
| VII | MOBILIJAR: | | | | | | | |
| 7.1 | MOBILIJAR | Nabavka i ugradnja parkovskih klupa sa naslonom dužine 195cm. Klupe se rade u rustičnom stilu, konstrukcija je livena, u tamnoj boji, a sjedište i naslon u drvetu.  Obračun po komadu postavljene klupe. | | | kom | | | 3 |
| 7.2 | MOBILIJAR | Nabavka i postavljanje korpi za otpatke dimenzija 40 x 80 cm. Kante se izrađuju od čvrste metalne konstrukcije – lima debljine 4mm. Odlaganje otpada se vrši kroz otvore koji se nalaze sa dve strane kante u uložak od pocinkovanog lima.  Kante KZO 14 imaju jedna vrata koja se otvaraju sa univerzalnim ključem radi pražnjenja uloška. Vrata se izrađuju od vertikalnih drvenih letvica fiksiranih za konstrukciju. Obračun po komadu postavljene korpe. | | | kom | | | 6 |
| B | ELEKTROINSTALACIJE: | | | | | | | |
| VIII | GRAĐEVINSKI RADOVI: | | | | | | | |
| 1 |  | Pripremno-završni paušalno | | | pauš | | 1 | |
| 2 | GRAĐEVINSKI RADOVI | Demontaža postojećih ormara, stubova i svetiljki. izvodjač je u obavezi da demontira svjetiljke i ormare i iste transportuje do lokacije (magacina i spremišta) koju odredi Naručilac do 30 km od predmetne lokacije | | | pauš | | 1 | |
| 3 | GRAĐEVINSKI RADOVI | Obilježavanje trasa kablovskog voda radi iskopa rova. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda, dužine | | | m | | 308 | |
| 4 | GRAĐEVINSKI RADOVI | Probni iskopi za utvrđivanje stvarne trase kablovskog voda i dubine njegovog ukopavanja, kao i postojanja podzemnih instalacija. Probne otkope vršiti ručno, uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi došlo do oštećenja podzemnih instalacija. Ukupno za rad, računato po m1 izvršenog probnog iskopa. | | | m | | 15 | |
| 5 | GRAĐEVINSKI RADOVI | Mašinski iskop rova za polaganje kablova i iskop rupa za temelje stubova, bez obzira na kategoriju tla. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima iz suglasnost vlasnika instalacija.  Obračun po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku;  20x0,6x0,6x0,5+306x0,8x0,4x0,9+2x0,8x0,5x0,9 | | | m3 | | 92,45 | |
| 6 | GRAĐEVINSKI RADOVI | Ručni iskop, proširenje i produbljenje rova (ručno). Ručni iskop izvesti na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama i na pojedinim nepristupačnim dionicama trase. Dionice za ručni iskop odrediće projektant, odnosno nadzorni inţenjer.  Na pojedinim mjestima i na saobraćajnim površinama, gdje prema procjeni nadzornog inženjera nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala, iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u svim kategorijama zemljišta: 306x0,8x0,4x0,1+2x0,8x0,5x0,1 | | | m3 | | 9,87 | |
| 7 | GRAĐEVINSKI RADOVI | Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove instalacije osvetljenja. Temelji se izrađuju od betona MB 20. Pri izradi temelja, ugraditi u temelje po dvije (a na jednom temelju – tri juvidur cijevi, vidi grafički prilog) juvidur cijevi, f 70 mm, l = 0,8 m, za prolaz kabla u stub i iz stuba (stavka obuhvata i nabavku juvidur cijevi). Cijevi se postavljaju pod uglom, od nivoa kabla u rovu do centra temelja, odnosno do centralnog otvora temeljne ploče stuba, a po pravcu napojnog voda. Pri izradi temelja, kroz temelj provući nerđajuću zaštitnu traku, RH1 30 x 3,5 mm (l = 2,0 m), za vezu stuba sa uzemljenjem. Pri izradi temelja, ugraditi ankere stuba, pomoću šablona za njihovo centrisanje, dobijenog od proizvođača stuba. Gornja kota ploče temelja stuba treba da je 5 cm ispod kote trotoara. Pod stavkom se podrazumijeva po izradi trotoara premezivanje ploče i anker šarafa bitumenskom masom i ravnanje betonom do kote trotoara Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona:20x0,6x0,6x0,5 | | | m3 | | 3,60 | |
| 8 | GRAĐEVINSKI RADOVI | Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za ormar OJR. Dimenzije temelja zavise od tipa ormara koji se ugrađuje. Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po broju ugrađenih temelja: temelj za ormare | | | kom | | 1 | |
| 9 | GRAĐEVINSKI RADOVI | Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska, granulacije do 4mm. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 15 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 15 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno.  Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice:306x0,4x0,3+2x0,5x0,3 | | | m3 | | 37,02 | |
| 10 | GRAĐEVINSKI RADOVI | Zatrpavanje rovova šljunkom na mjestima predviđenih za trotoar. Zatrpavanje se vrši u slojevima uz nabijanje. Postići zbijenost do modula stišljivosti Ms=40,0MN/m2 i stepena zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz≥98% . Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracionog uređaja za nabijanje, do potrebnog modula stišljivosti prethodno definisanog. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po 1m3 iskopa: 306x0,4x0,5+2x0,5x0,5 | | | m3 | | 61,70 | |
| 11 | GRAĐEVINSKI RADOVI | Uredjenje zemljišta sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa 1.25x(306x0,4x0,8+2x0,5x0,8) | | | m3 | | 123,40 | |
| 12 | GRAĐEVINSKI RADOVI | Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježavaju se sledeće karakteristike na trasi: položaj kabla u rovu, napon, početak i kraj kablovica, mjesto promjena pravca (skretanje kabla) vođenja kabla u kablovskom rovu, mjesto ukrštanje kabla sa drugim instalacijama (sa ViK, i TT vodom), mjesto paralelnog vođenja sa drugim instalacijama, i sl. , i na svim mjestima gdje Nadzor odluči da je potrebno. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci: | | | kom | | 17 | |
| 13 | GRAĐEVINSKI RADOVI | Isto kao pod 12., samo oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.), | | | kom | | 7 | |
| IX | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: | | | | | | | |
| 1 | ELEKTRO- MONTAŽNI RADOVI | Isporuka i polaganje napojnog kabla javnog osvjetljenja u pripremljeni kablovski rov, kroz položene kablovice i temelje stubova. Stavka obuhvata, razvlačenje kabla, izradom toploskupljajućih kablovskih završnica sa povezivanjem na polje javne rasvjete u napojnoj trafostanici i povezivanje na priključnim pločama stubova. Prilikom prikopčavanja kablova na priključne ploče potrebno voditi računa o ravnomjernom opterećenja na sve tri faze. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom dužnom metru kabla (prije nabavke kabla provjeriti dužinu nakon obelježavanja trase kabla i stubnih mjesta instalacije javnog osvjetljenja) a plaća se po dužnom metru položenog kabla tipa: PP00-A 4x16 mm2, 0,6/1kV | | | m1 | | 446,80 | |
| 2 | ELEKTRO- MONTAŽNI RADOVI | Isporuka i polaganje gal“ štitnika kao mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabal a polažu se nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m): | | | kom | | 341 | |
| 3 | ELEKTRO- MONTAŽNI RADOVI | Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka treba da je crvene boje od mekanog polivinilhlora i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na dubini od dvadesetak santimetara (prije nanošenja poslednjeg sloja iskopa ). Ukoliko se u istom rovu polaže više od jednog kabla iznad svakog kabla je potrebno postaviti pojedinačno pozor traku.Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake | | | m1 | | 310 | |
| 4 | ELEKTRO- MONTAŽNI RADOVI | Isporuka i polaganje zaštitne nerđajuće trake, RH1 30x3.5 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Ukrsni komadi traka traka treba da budu od nerđajućeg materijala zbog agresivne sredine. Traka se u rovu polaže nasatice. U rovove se polaže jedna traka, zajednička za komplet instalaciju. Ukoliko se prilikom iskopa naidje na uzemljenje neke druge instalacije obavezno je potrebno izvršiti njihovo povezivanje na propisan način uz prethodnu obradu kontaktne površine. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru položene trake ( sa potrebnim brojem ukrsnih komada i ostalog sitnog materijala) . | | | m1 | | 308 | |
| 5 | ELEKTRO- MONTAŽNI RADOVI | Povezivanje trake uzemljivača sa združenim uzemljenjem objekta duž trase kablovskog rova. Spajanje trake izvesti ukrsnim komadima traka-traka JUS N.B4.936 | | | pauš | | 1 | |
| 6 | ELEKTRO- MONTAŽNI RADOVI | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu, paušalno | | | kom | | 7 | |
| 7 | ELEKTRO- MONTAŽNI RADOVI | Improvizovana zaštita kablova, na lokacijama budućih stubova, za vrijeme prekida radova, postavljanjem krute cijevi HDPE fi 110 mm, u dužini cca 1m sa čepom kao završnim poklopcem sa gornje strane, sve fiksirano za stopu a u cilju privremene zaštite kablova od neodgovornih pojedinaca i vremenskih neprilika. Obračun po kom. | | | kom | | 20 | |

**Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude u koloni „Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr...“, za** parkovske klupe i korpe za otpatke, **navede naziv proizvođača i tip proizvoda koji nudi sa bitnim karakteristikama.**

**Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora**

**- Rok izvršenja ugovora je**: 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

**- Mjesto izvršenja ugovora je:** opština Budva, naselje Pržno kod Svetog Stefana, na katastorskoj parceli 1931/2 K.O. Sveti Stefan.

**- Rok plaćanja je:**

* 20% ugovorenog iznosa u roku od 15 dana od dana dostavljanja avansnog računa i avansne garancije,
* ostatak do 80% ugovorenog iznosa u najviše pet privremenih situacija, ovjerene od strane nadzornog organa
* ostatak do ugovorenog iznosa po Okončanoj situaciji, dostavljenoj nakon izvršene primopredaje radova i ovjerene iste od strane nadzornog organa

**- Način plaćanja je**: virmanski

**- Uslovi plaćanja su:** prihvatanje dostavljenog avansnog računa i avansne garancije, privremenih i okončane situacije izvedenih radova, ovjereno od strane Nadzornog organa tj. izvršene primopredaje radova.

**- Garantni rok:** za kvalitet izvedenih radova i ugrađene opreme koji su predmet ovog ugovora je 2 godine, od dana izvršene primopredaje izvedenih radova. U tom periodu Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, u primjerenom roku, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

**- Način sprovođenja kontrole kvaliteta:** Prethodna ispitivanja za materijale koji će se ugraditi i tekuća ispitivanja za materijale i radove, vrši izvodjač tradova preko ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta, u skladu sa propisima i na zahtjev nadzornog organa.

- Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Ponudom i prilikom realizacije ugovora ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor dostavlja NARUČIOCU ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme definisani Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor. Ako se između Nadzornog organa i Ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Ponudom. Troškove ovog ispitivanja plaća Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Ponudom, Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

- Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama

- Primopredaja i puštanje u rad: Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

\*\*\*\*\*\*\*

Predmet nabavke će se realizovati po tehničkoj dokumentaciji – Izrada idejnog rješenje i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Pržnom od zapadnog kraja hotelskog kompleksa "Maestral" do istočnog kraja plaže Pržno, u dužini cca 270 metara, na djelovima katastarskih parcela 1931, 1931/2 i 909/2 K.O. Sveti Stefan (sektor 46 PPOP) sa izradom elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu (ukupna površina projektovanja 1420 m2), urađen u oktobru 2020 godine, od strane „Civil Engeneer“ doo iz Podgorice, i to:

* Projekat Arhitekture: „Civil Engeneer“ doo iz Podgorice,

Odgovorni projektant faze: Pero Ivović dia,

* Projekat Elektroinstalacija jake struje: „Civil Engeneer“ doo iz Podgorice,
* Odgovorni projektant faze: Budimir Vorotović diel,

i revidovan od strane „AlI Ing“ dooiz Kotora po izvještaju br. 456/12 od 15.12.2020. godine, odgovorni Revidenti:

* Projekat Arhitekture: „AlI Ing“ dooiz Kotora ,

Odgovorni Revizor faze: Toni Dender,

* Projekat Elektroinstalacija jake struje: „AlI Ing“ dooiz Kotora ,

Odgovorni Revizor faze: Slobodan Medenica,

Glavni projekat može se peuzeti klikom na link :

<https://drive.google.com/drive/folders/1uSXgTu_k-1cH266sh-jSJ4dGQT9DR5Bz?usp=sharing>

Obilazak lokacije izvođenja radova, nije u obavezi Naručioca.

**3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

1. garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.

2. avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja 7 dana dužim od roka izvršenja ugovora.

Ako u slučaju opravdanog produženja roka izvršenja ugovora, ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor ne produži avansnu garanciju, NARUČILAC će aktivirati istu.

NARUČILAC će aktivirati avansnu garanciju i u slučaju jednostranog raskida ugovora.

U slučaju sporazumnog raskida ugovora NARUČILAC će vratiti avansnu garanciju ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor, a ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor je dužan izvršiti povraćaj uplaćenog avansa.

3. garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 8 dana dužim od garantnog roka. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca .

U Garancijama (pod tačkom 1., 2., i 3.) je potrebno navesti da su bezuslovne i plative na prvi poziv.

Garancije ne mogu da sadrže dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi NARUČILAC, manji iznos od onog koji odredi NARUČILAC.

U slučaju opravdanog produženja roka izvršenja ugovora ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor dužan je produžiti avansnu garanciju i garanciju za dobro izvršenje ugovora.

4. polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, u skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do isteka garantnog roka, u skladu sa zakonom. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. **„**Izvođenje radova na parternom uređenju rive u Pržnom,– I faza radova, od profila 18 do profila 38, u ukupnoj dužini cca 150m“.

1. **METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA**

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

**odnos cijene i kvaliteta**

Vrednovanje ponuda vršiće se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta, primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda.

**Vrednovanje će se vršiti na osnovu:**

**1. najniža ponuđena cijena (C)....................................................................................................... 90 bodova**

Minimalnu cijenu obračunava se sa max brojem bodova.

Bodovi za ostale cijene obračunavaju u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:

**C = (Cmin/ Cp) x 90**

Cp – ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

Cmin – najniža ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

**2. kvalitet (K)...................................................................................................................................10 bodova**

Ponude se vrednuju po osnovu parametra Kvalitet, koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini i vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu navedenog ovlašćenog inženjera, kojem će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke.

Vrednovanje ponude po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo lica kojem će biti povjereno izvršenje pretmeta nabavke - ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojem će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke, a što se dokazuje dokazima nadležnog organa i/ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica o nivou okvira kvalifikacije i stručne osposobljenosti ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini na istim ili sličnim poslovima, a koji su predvidjeni tenderskom dokumentacijom.

Maksimalan broj bodova po ovom parametru (10) dodijelit će se ponuđaču koji ponudi najveći broj potvrda/dokaza koji ispunjavaju navedeni uslov.

Bodovi za ostale ponuđače utvrdit će se po sledećoj formuli:

K = (Kp/Kmax) x 10

K - broj bodova

Kmax – najveći broj dokaza koji ispunjavaju traženi uslov

Kp - ponuđeni broj dokaza koji ispunjavaju traženi uslov

**Formula za ukupan broj bodova**

U = C+K

**U Ukupan broj bodova**

C - Najniže ponuđena cijena

K – Kvalitet

**NAJPOVOLJNIJA JE ONA PONUDA ČIJI JE UKUPAN BROJ BODOVA NAJVEĆI, ODNOSNO NAJBLIŽE 100 .**

1. **UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE**

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

1. **NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI**

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

**Obaveze Naručioca**

NARUČILAC se obavezuje:

* da za predmetne radove podnese prijavu građenja nadležnom inspekcijskom organu u roku od 15 dana prije početka građenja,
* da uvede u posao ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora kao i da obezbijedi potrebne uslove za nesmetano izvršenje usluge,
* da prati izvođenje predmetnih radova,
* da imenuje Stručni nadzor i Komisiju za primopredaju radova.
* blagovremeno, pisanim putem, obavijesti ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor o danu početka izvođenja radova na objektu koji je predmet javne nabavke, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;
* da ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor dostavi tehničku i drugu dokumentaciju predviđenu Zakonom, potrebnu za izvođenje predmetnih radova;
* da vrši uredno plaćanje ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor prema dinamici shodno prihvaćenoj ponudi.

**Obaveze Ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor:**

Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor se obavezuje da:

* da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, shodno ponudi;
* da ovlašćeni inženjer iz tačke 1. ovog stava kao i ovlašćeni inženjeri koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova, budu svakodnevno prisutni na predmetnoj lokaciji na kojoj se izvode radovi, odnosno da moraju biti prisutni prilikom izvođenja one vrste radova za čije su rukovođenje ovlašćeni;
* da dostavi NARUČIOCU detaljni dinamički plan izvođenja radova u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora;
* da u ime i za račun NARUČIOCA izradi i postavi informativnu tablu za izvođenje radova saglasno Pravilniku o obliku i izgledu table za građenje objekta (“Službeni list Crne Gore” broj 70/17);
* da organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;
* da obezbijedi dokaze o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih materijala, instalacija i opreme izdate od strane ovlašćene organizacije u vezi sa izvođenjem predmetnih radova, da uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu knjigu;
* organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije električne energije, vodovoda, kanalizacije, PTT, obezbeđuje sam i o svom trošku;
* da radove koji su predmet Ugovora izvede na način i u roku preciziranim dostavljenom ponudom;
* da o svom trošku otkloni sva oštećenja nastala njegovom krivicom NARUČIOCU i trećim licima;
* da blagovremeno dostavlja potrebne garancije sa rokom važenja predviđenim za određenu vrstu radova;
* da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove);
* da izvodi predmetne radove u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata;
* radove vrši svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;
* radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova iz tenderske dokumentacije;
* ugovorene radove vrši preko imenovanih ovlašćenih inženjera i ovlašćenih lica, te da u slučaju njihove spriječenosti da budu angažovani na izvodjenju radova zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti naručioca;
* dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih
* u vezi sa građenjem predmetnog objekta uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;
* blagovremeno ovjerene od strane Stručnog nadzora privremene situacije i okončanu situaciju, dostavi NARUČIOCU, koji će po istim izvršiti plaćanje u ugovorenom roku
* da preda NARUČIOCU polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti,
* vrši druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor je dužan da prije uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini izvrši u skladu sa, dostavljenom Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

**Uslovi u pogledu primjene propisa**

Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, kao i svi izvedeni radovi vršiće se u skladu sa: Ugovornom dokumentacijom (građevinske knjige i građevinski dnevnik); Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/20, 44/20 i 63/18, 11/19 i 82/20); Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016); Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije, Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda, Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

**Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova**

Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor. NARUČILAC će danom uvođenja u posao ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni i nadzor  nad  izvodjenjem  radova . Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, NARUČILAC će o tome obavijestiti Ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor.

Stručni nadzor ov1ašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA. Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Stručni nadzor ima pravo da naredi Ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor da  otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručni nadzor obezbjedjuje izvodjenje radova skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Stručnog nadzora i Ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor.

**Ugovorena kazna**

Ako Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor svojom krivicom, bez krivice NARUČIOCA ne završi radove koji su predmet ugovor u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne 1% od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 30% od ugovorene cijene radova.

U slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza, NARUČILAC može zahtijevati ili ispunjenje ugovorne obaveze ili ugovornu kaznu.

U slučaju da Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor zadocni są ispunjenjem, NARUČILAC ima pravo da zahtijeva i ispunjenje obaveze i ugovornu kaznu. NARUČILAC se obavezuje da zahtijeva ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze, są obavezom, da bez odlaganja obavijesti Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne, kao i pravo NARUČIOCA je da zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta dužem od 30 dana, Naručilac ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

**Raskid ugovora**

Ovaj Ugovor može se raskinuti sporazumno, ako su nastupili bitni razlozi za raskid Ugovora:

1. Ako su poslije zaključenja Ugovora nastupile okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, a koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane u toj mjeri da bi joj ispunjenje obaveze postalo pretjerano otežano ili bi joj takvo ispunjenje obaveze nanijelo pretjerano veliki gubitak.

Ugovor se raskida Sporazumnim raskidom ugovora koji se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

U sporazumnom raskidu ugovora mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

U slučaju sporazumnog raskida ugovora, NARUČILAC će odmah ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor vratiti i garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

**Jednostrani raskid ugovor**

NARUČILAC može jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju:

* da se ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor ne odazove uvođenju u posao u roku od 10 (deset) dana od zaključivanja zaključivanja ugovora,
* ukoliko ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor ne otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi Stručni nadzor.
* ukoliko radove ne izvede u ugovorenom roku bez opravdanog razloga,
* ukoliko imenovani inženjeri ne budu svakodnevno prisutni na predmetnoj lokaciji na kojoj se izvode radovi,
* ukoliko ne preda NARUČIOCU polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjvom iz Tenderske dokumentaciju, kojom prilikom će NARUČILAC aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora,
* napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
* prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom;

U slučaju raskida ugovora iz gore navedenih razloga, NARUČILAC će pisanim putem obavijestiti ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

NARUČILAC je dužan da prije raskida Ugovora u pismenoj formi opomene ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor o postojanju razloga za jednostrani raskid ugovora, i ostavi mu rok od 3 do 10 dana za otklanjanje raskidnog razloga, ugovor se ima smatrati raskinutim danom dostavljanja izjave o jednostranom raskidu ugovora.

U slučaju ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor ne otkloni raskidne razloge NARUČILAC će Izjavom u pismenoj formi obavjestiti ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor o raskidu Ugovora.

Ukoliko neizvršavanjem obaveza od strane ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor nastupi šteta po NARUČIOCA, ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor će biti dužan da istu nadoknadi.

Ugovorne strane će nastojati da sporazumo rješe međusobne odnose, a u suprotnom o postojanju i visini štete odlučivaće sud.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, NARUČILAC i ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

U slučaju jednostranog rasida ugovora, naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti izvodjača i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

**Otklanjanje nedostataka u garantnom roku**

Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu.

Ukoliko ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor odbije da izvede radove iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

**Produžetak roka izvršenja ugovora**

Ugovorone strane mogu odložiti početak radova ili bilo koje aktivnosti u sklopu radova, kao i produžiti datum završetka radova, ukoliko za to postoje opravdani razlozi (vremenske prilike, nepredviđene situacije, zabrana gradnje) bez dodatnih troškova.

NARUČILAC će, u zavisnosti od opravdanosti razloga za podnošenje zahtjeva za produženje roka, odlučiti o produženju datuma završetka radova odmah po donošenju pismenog zahtjeva ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor sa obrazloženjem.

Ako ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor ne podnese zahtjev produženja roka za izvođenje radova ili ga ne podnese blagovremeno, predviđeni datum završetka radova neće se mijenjati.

**Viša sila**

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile. Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza, zabrana kretanja) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

1. **ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om, telefaxom ili putem ESJN-a.[[2]](#footnote-2)

1. **IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA**

**Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore**

Broj: 0204-3038/4

Budva, 16.12.2020. god.

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke redni broj 21 iz Plana javne nabavke broj: 0204-420/16 od 09.11.2020. godine za nabavku, Izvođenje radova na parternom uređenju rive u Pržnom,– I faza radova, od profila 18 do profila 38, u ukupnoj dužini cca 150m nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Predrag Jelušić, dipl.ekonomista

*s.r.*

Službenica za javne nabavke i članica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Mirjana Radičević, dipl. ing. org. rada

*s.r.*

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, mrukovodilac Službe za uređenje i izgradnju morskog dobra

Sreten Vukićević, dipl. ing. arhitekture

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Rajko Radulović, dip.ing.građevinarstva

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nebojša Krivokapić, dipl. pravnik

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Boris Rajman,dipl.ing.el

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Emilija Nikčević,ing.pom

*s.r.*

1. **UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a[[3]](#footnote-3). Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

1. Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma. [↑](#footnote-ref-1)
2. Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a [↑](#footnote-ref-2)
3. Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a [↑](#footnote-ref-3)